اتصال به دوربین های IPCamera

شناسایی خودکار دوربین های IPCamera

پخش تصاویر زنده با تاخیر زیر 1 ثانیه

ذخیره فیلم ها و عکس ها در سرور با قابلیت دانلود

قراردادن عکس و متن دلخواه بروی تصاویر با قابلیت مشخص کردن فونت و اندازه و مکان قرارگیری

اتصال به دستگاه ها با پروتکل mqtt

امکان مشخص دستگاه ها جهت جلوگیری از اتصال دستگاه های غیر مجاز

قابلیت اتصال به پروتکل های ورژن 5 و 3.1

توانایی ارسال پیام دوطرفه بین سرور و دستگاه ها و همچنین قابلیت ارسال پیام دستگاه به دستگاه

مشاهده اطلاعات کامل دستگاه های متصل شده